|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во | Характеристики |
| 1000 | 1400 | 1 | Поворотно-откидное, замки от детей, козырек, отлив |
| 800 | 1900 | 1 | Поворотно-откидное, замки от детей, козырек, отлив |
| 1690 | 1900 | 1 | Глухое, козырек, отлив |
| 1600 | 1900 | 1 | Поворотно-откидное, замки от детей, открывание эпизодическое, только для мойки, козырек, отлив |
| 2380х1340х1768 | Треугольный проем | 1 | Поворотно-откидное, замки от детей, петли скорее всего на стороне 1340 мм козырек, отлив |
| 850 | 1170 | 2 | Поворотно-откидное, замки от детей, козырек, отлив, подоконник |

Просьба дать предложение на два варианта исполнения:

А) Двухкамерный стеклопакет, самый дешевый из доступных профилей

Б) Двухкамерный стеклопакет с увеличенным расстоянием между стеклами, профиль с увеличиной шириной (около 80 мм)

Длставка и монтаж – ваш