

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция | OPENTECK De-Lux|Vorne| | окна |  |
| комплект | измерение | количество |  |
| остекление | 4-16-4||24 шт |  |  |
| цвет | Белый |  |  |
| профиль | Рама|4В De-Lux/Штапик 24 |  |  |
| Изделие | 2200х1830 | 4 |  |
| Доп. профиль | Подставочный профиль | 2,200\*3 |  |
| Москитная сетка ANWIS | 772х1397//белая | 1,078\*3 |  |
| Расчетный коэффициент сопротивления теплопередаче | | | 0,364 |
| Ручка оконная алюминиевая белая | |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция | OPENTECK De-Lux|Vorne| | окно |  |
| комплект | измерение | количество |  |
| остекление | 4-16-4||2 шт |  |  |
| цвет | Белый |  |  |
| профиль | Рама|4В De-Lux/Штапик 24 |  |  |
| Изделие | 850х1830 | 1 |  |
| Доп. профиль | Соеденитель 10мм, универсальный | 1830 |  |
| Доп. профиль | Подставочный профиль | 0,850 |  |
| Москитная сетка ANWIS | 772х1397//белая | 1,078\*3 |  |
| Расчетный коэффициент сопротивления теплопередаче | | | 0,361 |
|  | |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция | OPENTECK De-Lux|Vorne| | Входные двери |  |
| комплект | измерение | количество |  |
| остекление | 4-16-4||3 шт |  |  |
| цвет | Белый |  |  |
| профиль | Рама дверная 70 /порог OPENTEСH / Створка дверная 120 De-Lux/ Штапик 24 | | |
| Изделие | 950х2480 | 1 |  |
| Дверная фурнитура | Дверная фурнитура /Fuhr D35 рейка/защелка х нажим. Hoppe London х белый. | 2 |  |
| Петли | Петли/REZE (100кг)х белый | 2 |  |
| Дополнительная петля | Петли/REZE (100кг)х белый | 2 |  |
| Сердцевина | Сердцевина/ключ/ключ | 2 |  |

Вид конструкции со стороны петель. Открывание на себя.