|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Стеклопакет – однокамерный

Профиль – Пети камерный

Два крайних окна – глухие ПВХ плита

Длина – 6050мм

Высота 1100 мм

Доп.фурнитура – подоконник внутренний+ отливы наружные верх/низ