**Работы должны включать:**

- Изготовление металлопластиковых конструкций по индивидуальным замерам

- Доставку и поднятие металлопластиковых конструкций на этаж;

- Демонтаж старых окон и оконно-балконных блоков;

- Установку подоконников и отливов;

- Восстановление откосов;

- Уборку, вынос / вывоз мусора.

**Характеристики металлопластиковых конструкций:**

- Профиль - REHAU 70 белого цвета;

- Фурнитура - Maco или аналог (марку аналога указать), на поворотно откидных створках - функция зимнего проветривания;

- Стеклопакет - двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом;

- паро-гидроизоляционная лента;

- Количество открываний :

 - в окнах на 1-3 створки - одно поворотно-откидное открывание;

 - в окнах на 4 и более створок – 2 поворотно-откидных открывания.

Подоконник - ОТКРЫТЫЙ TECK белый.

Отлив - белый.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Размер (h-L)** | **Ширина подоконника, мм** |  | **Ширина откосов, мм** | **Этаж** | **Кирпич/бетон** | **Кол-во, услуг** | **Цена с НДС, грн.** |
| **Окно, мм** | **Балконный блок, мм** | **Ширина отлива, мм** |
| 1 | Заказ №1 |  | 2200-2300 | 300 | 200 | 250 | 8 | б | 10 |  |
| 2 | Заказ №2 | 1450-1950 |  | 350 | 200 | 320 | 4 | к | 10 |  |
| 3 | Заказ №3 | 1550-1380 |  | 400 | 220 | 350 | 3 | к | 10 |  |
| 4 | Заказ №4 | 1470-2200 |  | 350 | 250 | 300 | 5 | к | 10 |  |
| 5 | Заказ №5 |  | 2150-1980 | 350 | 200 | 300 | 3 | к | 10 |  |
| 6 | Заказ №6 | 1430-1250 |  | 300 | 150 | 250 | 6 | б | 10 |  |
| 7 | Заказ №7 |  | 2270-1810 | 300 | 150 | 200 | 5 | б | 10 |  |
| 8 | Заказ №8 |  | 2250-2350 | 350 | 250 | 300 | 5 | к | 10 |  |
| 9 | Заказ №9 | 2180-1450 |  | 300 | 150 | 200 | 9 | б | 10 |  |
| 10 | Заказ №10 |  | 2350-1900 | 300 | 200 | 250 | 12 | б | 5 |  |