|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Габариты дверной коробки:** | |  |  | | --- | --- | | 860х2050  960х2050 | *В случае не соответствия указанным размерам (при индивидуальных замерах на месте монтажа) затраты будут учтены.* | | | | |
| **Характеристика дверей:** | - дверь двух листовая (толщина стального листа не менее1,5мм), утепленная минеральной ватой «Изовер»;  - отделка - кожвинил (украинского производства) с двух сторон, под кожвинилом поролон 10мм;  - антисрезы (не менее 2-х);  - ребра жесткости: 5 шт.; | | | |
| **Коробка двери:** | - профильная труба 50мм х 50мм;  - уплотнитель: одноконтурное резиновое уплотнение;  - петли 2 шт. (на шарике);  - деревянный наличник: наружный и внутренний (в тон двери); | | | |
| **Фурнитура:** | - глазок;  - верхний замок: САМ сейфового типа (или аналог):  - нижний замок: АПЕКС2100 с сердцевиной и ручкой на планке (или аналог); | | | |
| **Работы выполняются со следующими условиями:** | - демонтаж старой двери и монтаж новой;  - покраска рамы;  - заполнение щелей монтажной пеной;  - уборка, вынос / вывоз мусора. | | | |
| **№п/п** | **Наименование** | | | **Ед. измерения** | **Ориентировочный объем закупки в 2017г.\*** | **Цена за ед., грн с НДС** | | **Стоимость партии, грн. с НДС** |
| **1** | Работы по изготовлению и монтажу металлических дверей (860х2050) | | | работы | 160 |  | |  |
| **2** | Работы по изготовлению и монтажу металлических дверей (960х2050) | | | работы | 15 |  | |  |