

***Коммерческое предложение Дмитрий (вариант 2) без доборов***

## Изделие: К-01

Система профиля REHAU 7.0 PULS EURO 70 Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Балконная дверь, Окно, Окно Заполнения/шпроссы 6-12-4-12-6i

Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь изделия 8.39 кв.м.

Площадь конструкции 8.40 кв.м. Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка окна Rehau LD Sekustik белый, Rehau LD

Порог

Sekustik белый Пластиковая балка

Импост - Армирование 35x20x2ммUa квадрат Рама - Армирование 35x20x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x2мм Rehau

## Дополнения к изделию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

*Стальная пластина 70х6 в сборе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561706.601 Бел\бел | Профиль Н2 | 2400 | 2 | мм |  |  |  |
| 0000068 | Утеплитель подставочного профиля | 2400 | 8 | мм |  |  |  |





|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260138.Ua | Стальная пластина 70х6ммUa | 2400 | 2 | мм |  |  |  |
| 561892.701 Бел\Бел | Профиль усилителя 100х6 | 2400 | 2 | мм |  |  |  |
| 99992 | Уголок для крепления стальной пластины | 1 | 4 | шт |  |  |  |

## Изделие: К-01а

**Итого:**

Система профиля REHAU 7.0 PULS EURO 70 Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Окно, Окно, Балконная дверь Заполнения/шпроссы 6-12-4-12-6i

Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь изделия 8.39 кв.м.

Площадь конструкции 8.40 кв.м.

Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка окна Rehau LD Sekustik белый, Rehau LD

Порог

Sekustik белый Пластиковая балка

Импост - Армирование 35x20x2ммUa квадрат Рама - Армирование 35x20x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x2мм Rehau

## Дополнения к изделию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

*Стальная пластина 70х6 в сборе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561706.601 Бел\бел | Профиль Н2 | 2400 | 2 | мм |  |  |  |
| 0000068 | Утеплитель подставочного профиля | 2400 | 8 | мм |  |  |  |
| 260138.Ua | Стальная пластина 70х6ммUa | 2400 | 2 | мм |  |  |  |
| 561892.701 Бел\Бел | Профиль усилителя 100х6 | 2400 | 2 | мм |  |  |  |
| 99992 | Уголок для крепления стальной пластины | 1 | 4 | шт |  |  |  |

# Итого:

## Изделие: К-02

Система профиля REHAU 7.0 PULS EURO 70 Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Балконная дверь, Окно Заполнения/шпроссы 6-12-4-12-6i

Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь изделия 5.87 кв.м.

Площадь конструкции 5.88 кв.м. Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка окна Rehau LD Sekustik белый

Порог Пластиковая балка

Армирование:

Импост - Армирование 35x20x2ммUa квадрат Рама - Армирование 35x20x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x2мм Rehau

## Дополнения к изделию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

*Стальная пластина 70х6 в сборе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561706.601 Бел\бел | Профиль Н2 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 0000068 | Утеплитель подставочного профиля | 2400 | 4 | мм |  |  |  |
| 260138.Ua | Стальная пластина 70х6ммUa | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 561892.701 Бел\Бел | Профиль усилителя 100х6 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 99992 | Уголок для крепления стальной пластины | 1 | 2 | шт |  |  |  |

# Итого:

## Изделие: К-02а

Система профиля REHAU 7.0 PULS EURO 70 Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Балконная дверь, Балконная дверь Заполнения/шпроссы 6-12-4-12-6i

Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь изделия 5.87 кв.м.

Площадь конструкции 5.88 кв.м. Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка окна Rehau LD Sekustik белый

Порог Пластиковая балка

Армирование:

Импост - Армирование 35x20x2ммUa квадрат Рама - Армирование 35x20x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x2мм Rehau

## Дополнения к изделию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

*Стальная пластина 70х6 в сборе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561706.601 Бел\бел | Профиль Н2 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 0000068 | Утеплитель подставочного профиля | 2400 | 4 | мм |  |  |  |
| 260138.Ua | Стальная пластина 70х6ммUa | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 561892.701 Бел\Бел | Профиль усилителя 100х6 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 99992 | Уголок для крепления стальной пластины | 1 | 2 | шт |  |  |  |

# Итого:

## Изделие: К-03

Система профиля REHAU 7.0 PULS EURO 70 Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Балконная дверь, Окно Заполнения/шпроссы 6-12-4-12-6i

Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь изделия 5.39 кв.м.

Площадь конструкции 5.40 кв.м. Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка окна Rehau LD Sekustik белый

Порог Пластиковая балка

Армирование:

Импост - Армирование 35x20x2ммUa квадрат Рама - Армирование 35x20x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x2мм Rehau

## Дополнения к изделию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

*Стальная пластина 70х6 в сборе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561706.601 Бел\бел | Профиль Н2 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 0000068 | Утеплитель подставочного профиля | 2400 | 4 | мм |  |  |  |
| 260138.Ua | Стальная пластина 70х6ммUa | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 561892.701 Бел\Бел | Профиль усилителя 100х6 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 99992 | Уголок для крепления стальной пластины | 1 | 2 | шт |  |  |  |

# Итого:

## Изделие: К-03а

Система профиля REHAU 7.0 PULS EURO 70 Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Балконная дверь, Балконная дверь Заполнения/шпроссы 6-12-4-12-6i

Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь изделия 5.39 кв.м.

Площадь конструкции 5.40 кв.м. Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка окна Rehau LD Sekustik белый

Порог Пластиковая балка

Армирование:

Импост - Армирование 35x20x2ммUa квадрат Рама - Армирование 35x20x1.5ммUa Створка - Армирование 35x28x2мм Rehau

## Дополнения к изделию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

*Стальная пластина 70х6 в сборе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561706.601 Бел\бел | Профиль Н2 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 0000068 | Утеплитель подставочного профиля | 2400 | 4 | мм |  |  |  |
| 260138.Ua | Стальная пластина 70х6ммUa | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 561892.701 Бел\Бел | Профиль усилителя 100х6 | 2400 | 1 | мм |  |  |  |
| 99992 | Уголок для крепления стальной пластины | 1 | 2 | шт |  |  |  |

# Итого:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Изделие: К-04*** |  |  |  |
|  | | Система профиля | REHAU 7.1 Euro 70 Посилений, 7.5 |
| Подсистема профиля | 1 |
| Система фурнитуры | Maco Multi-Matic |
| Цвет изделия | Бел/Бел |
| Без декора / Без декора | |
| Вид изделия | Окно, Офисная дверь |
| Заполнения/шпроссы | 4-14-4-14-4E |
| Поставщик С/П | Glas Troesch |
| Штапик | Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м |
| Площадь конструкции | 2.52 кв.м. |
|  |  | Цена за кв.м. изделия |  |
|  |  | Цена изделия |  |
|  |  | Количество | 1 шт. |
|  |  | Общая стоимость |  |
|  |  | Колпачки Белые | Накладки Белые |
|  |  | Ручка двери | Нажим-й гарн-р Льеж коричневый |
|  |  | Порог | Порог алюминиевый №3 (24 мм) |
| **Петли двери:** | Дверна петля Dr.Hahn KT - SV Band ПВХ 100 кг. 18-23mm , біла 9016 3шт. | | |
|  |  | Армирование: |  |
|  |  | Рама - Армирование 35x28x1.5ммUa Рама - Армирование 35x28x2мм Rehau Створка - Армирование 35х42х2мм Rehau | |
|  |  | Приведенное сопр-е теплопередачи констр-и: 0.62 м.кв.К/Вт | |
|  |  |  | 7 |



## Изделие: К-04а

Система профиля REHAU 7.1 Euro 70 Посилений, 7.5

Подсистема профиля 1

Система фурнитуры Maco Multi-Matic Цвет изделия Бел/Бел

Без декора / Без декора

Вид изделия Окно, Офисная дверь Заполнения/шпроссы 4-14-4-14-4E Поставщик С/П Glas Troesch

Штапик Штапик 6,5 мм прям (черн. упл.) 6,5м Площадь конструкции 2.52 кв.м.

Цена за кв.м. изделия

Цена изделия

Количество 1 шт.

Общая стоимость

Колпачки Белые Накладки Белые

Ручка двери Нажим-й гарн-р Льеж коричневый

Порог Порог алюминиевый №3 (24 мм)

**Петли двери:** Дверна петля Dr.Hahn KT - SV Band ПВХ 100 кг. 18-23mm , біла 9016 3шт.

Армирование:

Рама - Армирование 35x28x1.5ммUa Рама - Армирование 35x28x2мм Rehau Створка - Армирование 35х42х2мм Rehau

Приведенное сопр-е теплопередачи констр-и: 0.62 м.кв.К/Вт

## Дополнительные комплектующие к заказу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Длина** | **Количе ство** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Скидка** | **Стоимость со скидкой** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 732460.699 Бел\бел | Профиль Н1 | 1050 | 4 | мм |  |  |  |
| 610134.001 | EPS Підставочний профіль | 1 | 17 | шт |  |  |  |

**Итого:**

***Дополнительные услуги к заказу***

**Наименование Значение**

Скидка на конструкции % 35



8

|  |
| --- |
| Гарантийные обязательства на цилиндры не распространяются |
| **Количество изделий: 8 шт.** |
| **Общая площадь заказа: 44.41 кв.м. Площадь профильных изделий: 44.34 кв.м.** |
| **Основные монтажные работы:** |
| **Итого стоимость заказа:** |
| С предложенной комплектацией и стоимостью согласен. (предложение действительно в течении трех дней)  Подпись заказчика: |
| 9 |